这次针对播放器初始化配置重点讲解一下

1. 初始化方法



1. Type类型，目前针对项目情况，有默认的四种情况
   1. 1：show++接口 默认是这种
   2. 2：中台接口 8100，8300
   3. 3：网关接口 视频接入网关 和 AIoT混合网关
2. url 项目接口地址的前缀，默认1的时候不用填，其他情况就是对应的ip地址
3. token 用户的登录凭证，默认1的时候不用填，其他情况需要在用户登录完成后，拿到token，再去调用初始化方法
4. 下面的就是一些可自定义的方法，如果你在使用的时候找不到对应type类型的话，那这些属性都需要自己配置，



* 1. tokenName：接口调用，用户凭证的参数名称
  2. sPlayUrl：播放接口
  3. sPlayBackUrl：回放接口
  4. sControllerUrl：云台接口
  5. sMonthFileListUrl：月回放记录接口
  6. sMonthFileStartTime：调用接口，月回放记录开始时间参数名称
  7. sDayFileListUrl：日回放记录接口
  8. sReplayControl：回放控制接口
  9. streamKind：调用接口，码流类型参数名称
  10. step：调用接口，云台控制速度参数名称
  11. ptzCommand：调用接口，云台控制类型参数名称
  12. stop：调用接口，云台控制停止参数名称
  13. endTime：接口返回，日回放记录返回数据data的结束时间参数名称
  14. queryEndTime：调用接口：日回放记录结束时间参数名称
  15. oQueryFileList：调用接口：日回放记录请求时多余的属性